국  문   규  격  서

H.S. No.	일련번호	품 명	단 위	수 량
8479.82-1000		Vortex-Genie 2 Mixer	Set	1

제 조 사:  Scientific Industries, Inc., U.S.A.

A. 특 징:

1. 본 기기는 볼텍스 본연의 기본적 작동은 물론 흔들어 주는 작동까지 한다.

2. 장착 및 탈착이 용이한 혼합용 헤드 즉 악세사리를 다양하게 선택하여 사용할 수 있다.

플라스크, 튜브, 비커용이 있으며, 미량 원심분리기용 튜브 60개와 96홀 마이크로플레이트용

인서트를 사용하여 실험을 상황에 맞추어 유용하게 사용할 수 있다.

3. 점도 조정 및 혼합을 목적으로 하여, 실험에 요구되는 혼합의 균질성을 달성할 수 있도록 부드

럽게 작동하게 하거나, 보다 세게 흔들어 주거나, 저속  또는 고속으로 볼텍스 작동을 할 수

있도록 하는 선택적 사용이 가능하다.

4. 정확한 속도와 위치 및 혼합의 강도를 조절함으로써, 본 기기를 사용하는 분이 하나의 실험

적용에서 다음 실험에 적용하는데 이르기까지, 쉽게 같은 결과를 다시 얻을 수 있다.(재현성 확보)

B. 사 양:

1. G-560E  Vortex-Genie 2 Mixer, 220V                  1 Ea

(기본 포함: 3-inch platform (1개) 및

single cup head (1개))

- 전원:  220V, 50/60Hz

- 규격:  15.6 x 12.1 x 16.5cm (LxWxH)

- 무게:  10.5 Lbs

- 헤드 마운팅:  Quick-Change Snap On-Off

- 속도 조정:  0-10단계 까지 다양하게 조정

- 작동 모드:  연속/터치