국  문   규  격  서

COMMODITY DESCRIPTION

H.S. No.	Item No.	Description	Unit	Quantity
8479.82-2000		초음파 파쇄기 (Model VC-505)	대	1

제조사:  Sonics & Materials, Inc., U.S.A.

A. 특성:

1. 자동 튜닝 및 주파수 조정으로 전원공급기를 계속적으로 조정해야할 필요성을 없애준다

2. 본 기기는 유기물과 무기물을 광벙위하게 마이크로리터 (㎕)에서 리터(ℓ)의 용량으로           지극히 다양하게 그리고 안전하게 처리할 수 있다. 대표적인 용도는 다음과 같다. 샘플          준비작업, 세포용해, 집산(集散), 입자크기감소작업, 토양시험, 화학작용의 가속화, 거품         제거 및 분무작용 등.

3. 디지털의 정확성과 재현성은 계속인 주의를 요하는 작업을 줄여주며 가장 엄격하게 적용         되는 프로토콜에 대한 신뢰성을 확보할 수 있다.

4. 작업시간을 1초에서 10시간까지 조정할 수 있다.

B. 제원:

1.  초음파 파쇄기, 500 Watt               1 Set

1) 전원공급기  :  - Net Power Output: 500 Watt

- Frequency: 20kHz

2) 변환기   :     - Type: Piezoelectric-PZT-Lead Zirconate Titanate Crystals

- Diameter: 63.5mm

- Length: 183mm

- Weight: 900g

3) 표준프로브(검침): - Tip Diameter: 13mm threaded end with replaceable tip.

- Processing Capability: 10ml to 250ml

- Length: 136mm

- Weight: 340g

- Titanium Alloy: TI-6AL-4V

4)  전원: 220V, 50/60Hz

부속품:

1) SB-350   Sound Abating Enclosure            1 Ea

2) CS-500   Heavy Duty Clamp and Stand         1 Ea