국  문   규  격  서

COMMODITY DESCRIPTION

H.S. No.	일련번호	품 명	단위	수량
9027.50-9000		UV Crosslinker(자외선 크로스링커)	Set	1

제조업체/공급업체:  Vilber Lourmat, France

A. 특 징:

1. 본 기기는 생명공학관련실험실에서 다음과 같은 용도로 주로 쓰이는 자외선 조사(照          射)기기입니다:

- 서던, 노던, 닷 및 슬롯 블롯의 실험에 있어서 나이론이나 나이트로셀루로스 멤브

레인에 DNA 및 RNA의 크로스링킹작업

- 아가로스 젤 상에 에치디엄 브로마이드로 염색한 DNA의 니킹작업

- 자외선 살균 및 폴리머의 자외선 조사

2. 진공오븐에서 80℃온도로 2시간 동안 핵산을 멤브레인에 장착하기 위해서 그 멤브레인         을 굽던 전통적인 방식을 지양하고, 본 기기에서는 수초만에 단파장의 자외선을 조사         (照射)하므로써 신속하게 수행할 수 있다.

3. 전통적인 굽는 방법에서 보다 5배에서 10배 높게 자외선 조사(照射)로써 효과적인            하이브리다이제이션 결과를 얻을 수 있다.

4. 본 기기는 Joules/㎤로 환산되는 자외선 에너지 값을 프로그래밍을 할 수 있게 되어          있다. 자외선 에너지는 자외선 출력 및 램프 수명의 변화를 보정해주는 미세조정 포토         피드백 방식에 의해서 모니터링이 된다.

B. 명 세:

1. BLX-254   자외선 크로스링커, Bio-Link, 254nm, 8 W       1 Set

- 자외선 파장:  254nm

- 자외선 전원:  5개의 8 W 튜브(램프)

- 다중 설정 기능:

9개의 자외선 조사 에너지 사전 설정

9개의 자외선 조사 시간 사전 설정

자외선 조사 에너지의 수동 설정

자외선 조사 시간의 수동 설정

- 최대 자외선 에너지 조사:

2가지 측정 범위: - 0.025에서 9.999 Joules 까지

- 0.025에서 99.99 Joules 까지

- 최대 자외선 조사 시간: 999.9 분

- 전원:  230V, 50/60Hz

- 외부 치수(높이x가로x세로): 30.5 x 36 x 35cm

- 내부 치수(높이x가로x세로): 14.5 x 33 x 26cm

- 무게:  10.5 kg

- 회로 결선의 경우 정보의 손실이 없음

- 최종 자외선 설정 (에너지 및 시간)의 저장

- 내부 안전 시건 기능

- 큰 LED 화면

- 부드러운 터치의 멤브레인 키패드

- 자외선 차단 관찰 창

- 스텐레스 스틸로 된 넓은 자외선 조사 챔버

- 2중의 안전 퓨즈가 장착됨

- 탈착이 가능한 전원 코드