국  문   규  격  서

COMMODITY DESCRIPTION

H.S. No.	품목번호	품 명	단위	수량
9027.90-9190		자외선 조사기	대	1

A. 특징:

1. 최적의 분석적 요구사항 및 전기영동한 젤의 준비작업(Agarose 또는 Polyacrylamide)

에 부응하여 자외선을 비춰볼 수 있도록 특별히 고안되어 있다.

2. 본 기기는 강력한 자외선의 조사와 그로 인한 아주 낮은 발단의 밴드도 찾아낼 수

있게 한다. 두개(100%와 70%)의 자외선 강도 선택 레버가 있어서 두 가지 작업 즉

100%로 젤을 확인하는 작업과 70%로 준비작업을 할 수가 있다.

3. 312nm (중파)는 cloning 및 chromosomal mapping 작업을 할 때에 발생할 수 있는

photodamage, photonicking 및 photodimerization의 위험을 최소화할 수 있다.

B. 명세:

1. ETX-F20.M   UV Transilluminator                     1 Ea

- 필터 사이즈: 20 x 20cm

- 자외선 파장: 312nm

- 자외선 램프: 6 x 15 Watt 312nm Tubes

- 자외선 강도: 10600uW/㎠

- 자외선 보호 스크린 (커버)

- 2중 강도 선택 레버 (100%/70%)

- 240V, 50/60Hz