VLX-3W UV RADIOMETER 사용법

VLX-3W UV RADIOMETER 본체에 사용하고자 하는 SENSOR (CX-254, CX-312 또는 CX-365)를 본체 뒤쪽에 연결시킨 다음,

KEYBOARD 상에 나타난 다음의 KEY를 누른다.

HOLD:       원하는 시간에 있어서 표시창의 수치를 고정시킨다.

Joules/mW:  표시창에 수치의 변화를 나타낸다.

START/STOP: 에너지 계산(Jls/cm²)를 “시작” 또는 “멈춤”

ON/OFF:     "ON/OFF"Key로 VLX-3W Radiometer를 “시작” 또는 “멈춤”을

명령한다.

KEYS           DISPLAY                    COMMENTS

ON/OFF        0000 mW/cm²                INTENSITY DISPLAY (UV 강도표시)

312 nm                      연결된 센서의 파장에 따른 UV 강도

(mW/cm²)

START/STOP        mW/cm²                 ENERGY DISPLAY(Intensity in mW/cm²)

- Eng. : 000 Jls/cm²      Energy in Jls/cm

- Time : 0:00:00          Running time in "시/분/초"

- Mini.: 000 mW/cm²       최소 및 최대 강도 표시

- Maxi : 000 mW/cm²

예)   0.641 mW/cm²

- Eng. : 0.0418 Jls/cm²

- Time : 0:01:01

- Mini.: 0.627 mW/cm²

- Maxi : 0.715 mW/cm²

HOLD           0.641 mW/cm²

- Eng. : 0.0418 Jls/cm²  - 표시창의 움직임이 멈추고

- Time : 0:01:01         - 받은 에너지와 소요시간를

- Mini.: 0.627 mW/cm²      내부적으로 계산

- Maxi : 0.715 mW/cm²

HOLD           0.599 mW/cm² Hold

- Eng. : 0.0871 Jls/cm²  - "ENERGY DISPLAY"로 돌아가게

- Time : 0:02:09           한다.

- Mini.: 0.590 mW/cm²

- Maxi : 0.773 mW/cm²

JOULES/mW      0.1230 Jls/cm²

Int. : 0.658 mW/cm²

Time : 0:03:10

Mini.: 0.520 mW/cm²

Maxi : 0.773 mW/cm²