국  문   규  격  서

H.S. No.	일련번호	품 명	단 위	수 량
8479.82-1000		Digital Disruptor Genie, 230V	Set	1

제 조 사:  Scientific Industries, Inc., U.S.A.

A. 특 징:

1. 본 기기는 핵산 분리 및 하류 프로세싱을 정밀하고, 반복적으로 재현성 확보를 할 수

있도록 한다.

2. 1.5ml 이나 2.0ml 마이크로튜브를 12개 장착하는 튜브 홀더로 핸드프리로 신속한 디스럽션

(disruption) 작업을 할 수 있다.

3. 점도나 혼합을 목적으로 하여, 실험에 요구되는 혼합의 균질성을 달성할 수 있도록 부드

럽게 하거나 활발하게 흔들어 주거나, 저속  또는 고속으로 볼텍스 작동을 할 수 있도록

하는 선택이 가능하다.

4. 콜드룸 또는 인큐베이터 안에서도 사용할 수 있다.

5. 비드를 사용하여, 디스럽션 효과를 상향시킬 수 있다.

B. 사 양:

1. Digital Drisruptor Genie, 230V                  1 Ea

- 소요 전원:  230V, 50/60Hz

- 외부 사이즈:  166 x 122 x 190mm (LxWxH)

- 무게:  4.3 Kg (9.5 Lbs)

- 작동시간범위: 0-99 분 또는 연속 작동

- 속도:  1000-3000 rpm

- 사용비드:  0.1mm 지름 비드 (박테리아용), 375g

0.5mm 지름 비드 (이스트용), 375g